Cette interface sécurisée est composée de quatre LEDs de couleurs qui s’allument et s’éteignent, faisant apparaitre des codes successifs.

Ces codes sont au nombre de 5 et constituent la sécurité la plus importante de l’Institut, car le code final d’activation du plan de surveillance et d’action est révélé lors du déverrouillage réussi du SIMON™.

Afin de communiquer avec le SIMON™, veuillez attendre que celui-ci vous ait montré le code à entrer avant de le retaper à l’aide des boutons situés devant les LEDs de couleurs.

**Pour commencer la vérification de votre identité grâce au SIMON™, veuillez appuyer sur le bouton "Start ".**

Par mesure de sécurité :

* Chaque code échoué lèvera une erreur. Celle-ci sera remontée dans les logs de sécurité ;
* Après une erreur, le SIMON™ devra être relancé au moyen du bouton "Start ", et reprendra la vérification de votre identité depuis le début ;
* Si aucun bouton n’est pressé durant 10 secondes, le SIMON™ considérera qu’il s’agit d’une erreur et opérera selon les deux règles précédentes.

Consignes de sécurité et d’utilisation :

Le SIMON™ ne doit pas être mouillé. Le SIMON™ doit être gardé dans une salle sèche à température ambiante. Le SIMON™ ne doit pas être lancé sur le mur. Le SIMON™ ne doit pas être frappé violemment. Le SIMON™ doit être révisé par un technicien certifié tous les mois au minimum. Le SIMON™ ne convient pas à une utilisation à chaque seconde. Le SIMON™ ne doit jamais être privé de courant électrique. Le SIMON™ doit être sous une licence valide afin de pouvoir fonctionner.